Приложение к решению Совета депутатов от 23.08.2022 г. № 148

# ПРАВИЛА

**ПРОВЕДЕНИЯЗЕМЛЯНЫХРАБОТНАТЕРРИТОРИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ТОРКОВИЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

## Общиеположения

Правила проведения земляных работ на территории муниципальногообразованияТорковичское сельское поселение(далее-Правила)разработанысцельюобеспечения благоприятных условий проживания населения муниципального образованияТорковичское сельское поселение*)*, сохранности инженерных сооружений и коммуникаций, безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве земляных работ, регулирования отношений, связанных с обустройством и содержанием мест производства земляных работ и прилегающей территории, определения процедуры производства земляных работ.

## Основныепонятия,используемыевнастоящихПравилах

1. ДляцелейнастоящихПравилиспользуютсяследующиеосновныепонятия:
2. земляные работы- производство работ, связанных со вскрытием грунта и (или) искусственного покрытия (за исключением пахотных работ), забивкой и погружениемсвайпривозведенииобъектовисооруженийвсехвидовподземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а также отсыпкой грунтом;
3. разрешение (ордер) на производствоземляных работ на территории муниципального образованияТорковичское сельское поселение- документ, выданный администрациеймуниципальногообразованияТорковичское сельское поселение(далее- администрация), разрешающий проведение земляных работ на территориимуниципальногообразованияТорковичское сельское поселение*)*(далее–разрешение (ордер).
4. ИныепонятияитерминывПравилахприменяютсявтомзначении,вкаком они используются в законодательстве Российской Федерации.

## Общиетребованиякпроизводствуземляныхработ

1. Припроизводствеземляныхработзапрещается:
2. производить работы с отклонением от утвержденной проектной документациибезсогласованияспроектнойорганизациейиорганаминадзора, осуществляющими согласование, а также без внесения соответствующих изменений в разрешение (ордер);
3. производитьработысотклонениемотусловийсогласованияивыдачи разрешения (ордера), нарушать границы и сроки, указанные в разрешении (ордере), а также осуществлять работы без разрешения (ордера);
4. складировать при производстве земляных работ на проезжей части автомобильныхдорог,тротуарахигазонахстройматериалыиконструкции,грунт и остатки строительного мусора за границами ограждений;
5. оставлятьнапроезжейчасти,тротуарах,газонахгрунтистроительный мусор после окончания работ;
6. откачиватьводуизколодцев,траншей,котловановнепосредственнона тротуары и проезжую часть автомобильных дорог;
7. приготавливатьбетонныйрастворнепосредственнонапроезжейчасти автомобильных дорог и тротуарах;
8. загромождатьпроездыипроходыводворы,нарушатьнормальное движение пешеходов и транспорта;
9. засыпатьгрунтом,атакжеукладыватьасфальтобетоннакрышкилюков, колодцевикамер,решеткиливнеприемныхколодцев,корневыешейкистволов деревьев и кустарников, водоотводные канавы и лотки на улицах;
10. осуществлять движение строительныхмашин на гусеничном ходу и с цепями противоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадкеинеподлежащимпоследующемуремонтуучасткамулично-дорожной сети.
11. Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценногопервоначальному(допроведенияработ),осуществляетсязасчет лица, осуществляющего земляные работы.
12. При невозможности движения транспортных средств при производстве земляныхработнапроезжихчастяхавтомобильныхдорогадминистрацияменяет организацию дорожного движения и (или) движения транспорта общего пользования на период и в месте проведения земляных работ.
13. Впериодс1ноябряпо30апрелязапрещаетсявыполнениеземляных работ, связанных с разрытием проезжих частей автомобильных дорог, за исключением выполнения земляных работ в указанный период:
14. пристроительствеилиреконструкцииобъектов,всоответствиис государственным или муниципальным контрактом;
15. привозникновениинеобходимостипроведенияаварийногоремонта инженерных сооружений и коммуникаций;
16. по строительству объектов, предназначенных для транспортировки природногогаза под давлением до1,2 мегапаскаля включительно для целей газификациимуниципальногообразованияврамкахрегиональнойпрограммы газификации.
17. Земляныеработынадорогах,улицах,тротуарах,площадях,подлежащих реконструкциииликапитальномуремонту,осуществляютсядоначалаработпо реконструкции, капитальному ремонту, благоустройству.
18. Плановыеземляныеработыпроводятсялетнийпериодс16апреляпо31

октября.

Аварийныеработыиземляныеработывцеляхтехнологического присоединения объекта проводятся круглогодично.

1. В целях исключения земляных работ на проезжих частях и тротуарах автомобильных дорог, площадей с отремонтированным асфальтобетонным покрытием, организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству, прокладке, реконструкции и ремонту инженерных сооружений и коммуникаций, в срок до1 ноября года, предшествующего строительству, прокладке, реконструкции или ремонту, сообщают в администрациюсведенияонамеченныхработахпопрокладкекоммуникацийс указанием предполагаемых сроков производства работ.

## Порядокпроизводстваземляныхработ

1. Разрешение(ордер)напроведениеземляныхработоформляетсяпоформе согласно приложению4 к Правилам и выдается в течение10 (десяти) рабочих дней на срок до 30 (тридцати) календарных дней.

В случае проведения работ по исполнению государственного (муниципального)контрактаразрешение(ордер)напроведениеземляныхработ выдается на период выполнения работ, который установлен в государственном (муниципальном) контракте или графике выполнения работ, являющемся обязательным приложением к такому контракту.

В случае проведения земляных работ в связи с аварийно – восстановительнымиработами(заисключениемслучаев,указанныхвпункте20 настоящего порядка) разрешение (ордер) на проведение подземных работ оформляется не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации муниципального образования Торковичское сельское поселение

1. Для получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ заявители представляют в администрацию заявление о выдаче разрешения (ордера)напроведениеземляныхработпоформесогласноприложению№1к Правилам, а также:
2. гарантийноеписьмоповосстановлениюпокрытия;
3. приказ о назначении работника, ответственного за производство земляныхработсуказаниемконтактнойинформации(дляюридическихлиц, являющихся исполнителем работ);
4. договорнапроведениеработ,вслучаееслиработыбудутпроводиться подрядной организацией;
5. проектпроизводстваработ:
	* текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; наименованием заказчика; исходными данными по проектированию; описанием вида, объемов и продолжительности работ; описанием технологической последовательности выполнения работ, свыделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, пешеходныхтротуаров;описаниеммероприятийповосстановлениюнарушенного благоустройства;
	* графическую часть: схема производства работ с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооруженийикоммуникаций;временныхплощадокдляскладированиягрунтови проведения их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений.

Схемапроизводстваработсогласовываетсяссоответствующимислужбами, отвечающимизаэксплуатациюинженерныхкоммуникаций,справообладателями земельных участков в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во владении физических или юридических лиц, на которых планируется проведение работ.

1. календарныйграфикпроизводстваработ;
2. договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения или технические условия на подключениексетяминженерно-техническогообеспечения(приподключениик сетям инженерно- технического обеспечения);
3. правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права на которыйнезарегистрированывЕдиномгосударственномреестренедвижимости).

## Порядокпродлениясрокадействияразрешения(ордера)на производство земляных работ

1. Дляпродлениясрокадействияразрешения(ордера)заявитель предоставляет следующие документы:
2. календарный график производства земляных работ;
3. проектпроизводстваработ(вслучаеизменениятехническихрешений);
4. приказ о назначении работника, ответственного за производство земляныхработсуказаниемконтактнойинформации(дляюридическихлиц, являющихся исполнителем работ) (в случае смены исполнителя работ).
5. Разрешение(ордер)напроведениеземляныхработдействителентолько на вид, участок, объем, сроки работ и конкретного заявителя.
6. Принеобходимостипродленияустановленноговразрешении(ордере) срока проведения работ заявитель не позднее чем за2 (два) рабочих дня до истечения срока действия разрешения (ордера) обращается в администрацию с заявлением о продлении срока действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ по форме согласно приложению 2 к Порядку.

Продлениедействияразрешения(ордера)напроведениеземляныхработ возможно не более одного раза на срок до 30 (тридцати) дней.

В случае если проведение земляных работ связано с исполнением муниципального(государственного)контракта,продлениедействияразрешения на проведение земляных работ осуществляется в соответствии со сроками,

указаннымивдополнительномсоглашениикмуниципальному

(государственному)контракту.

Втечениетрехрабочихднейадминистрацияосуществляетпродлениесрока действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ путем внесения соответствующей записи в предъявленное разрешение (ордер) на проведение земляных работ, удостоверения печатью и подписью руководителя муниципальногообразования,атакжевыдачуразрешения(ордера)спродленным сроком действия заявителю.

1. Наулицах,площадяхидругихблагоустроенныхтерриторияхоткопка траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должна производиться с соблюдением следующих условий:
2. работы должны выполняться короткими участками: длина участков для газопровода,водопровода,канализацииитеплотрасс - 200-300погонныхметров; телефонного, электрического кабеля500-600 погонных метров (на всю длину кабеля на барабане);
3. работынапоследующихучасткахразрешаетсяначинатьтолькопосле завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территорий;
4. ширинатраншеидолжнабытьминимальной,непревышающейнорм технических условий на подземные прокладки;
5. вскрытиедорожногопокрытиядолжнопроизводитьсяна 20сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейное очертание.
6. Вывозотходовасфальтобетона,грунта,образовавшихсяприпроведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части автомобильных дорог, производитсянезамедлительно(входеработ).Наостальныхчастяхдорог,улици во дворах - в течение суток с момента окончания работ.

Строительныематериалыиизделиядолжныскладироватьсятольков пределах огражденной площадки.

При необходимости складирования материалов, конструкций, а также устройствавременногоотвалагрунтазапределамистроительнойплощадкиили за пределами ограждения места проведения земляных работ администрация, на основании обращения производителя работ определяет возможное для складирования на иной территории муниципального образования.

## Порядокпроизводстваземляныхработприликвидацииаварий инженерных сооружений и коммуникаций

1. Вслучаеликвидацииаварии,устранениянеисправностейнаподземных инженерныхсетяхисооруженийводоснабжения,водоотведения,газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонной связи и других объектах, требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ в целях восстановления их нормального функционирования, руководители организаций, предприятий, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения, иные объекты или лица, уполномоченные их руководителями, при получении сигнала об аварии приступают к ликвидации аварии, при этом сообщают

телефонограммой(факсограммой)овремениначалапроведенияаварийных земляных работ в администрацию.

1. Организация,производящаяаварийныеработы,втечение 1(одного)дня, следующегозаднемначаларабот,обращаетсявадминистрациюдляоформления разрешения (ордер) на проведение аварийных земляных работ.
2. Для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ в связисаварийно-восстановительнымиработаминатерриториивадминистрацию муниципального образования Торковичское сельское поселение предоставляются:
3. схемаучасткаработ(выкопировкаизисполнительнойдокументациина подземные коммуникации и сооружения);
4. документ,подтверждающийуведомлениеорганизаций,эксплуатирующих инженерные сети, сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с аварией земельных участках, о предстоящих аварийных работах.
5. Разрешение (ордер) на проведение аварийных земляных работ оформляетсяпоформесогласноприложению№1кПравиламивыдаетсяв течение3(трех)рабочихднейнасрокопределенныйвразрешении(ордере).
6. Припроизводствеаварийныхработпоремонтуинженерныхсооружений и коммуникаций откачка воды (кроме фекальных вод) осуществляется в близлежащую ливневую канализацию, или, при ее отсутствии, в фекальную канализацию при согласовании с эксплуатирующей организацией.
7. Запрещаетсяпроизводитьиныеземляныеработыподвидомаварийных работ.

## Порядок производства земляных работ при строительстве объектов, предназначенныхдлятранспортировкиприродногогазаподдавлениемдо 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования в рамках региональной программы газификации.

1. В случае производства земляных работ по строительству объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования в рамках региональной программы газификации земляные работы могут быть начаты до получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ при условии направления в администрацию муниципального образования заявления наполучениеразрешения(ордера)напроведениеземляныхработнепозднее,чем за 3 рабочих дня до начала земляных работ.

Производство земляных работ допускается в случае наличия схемы производства работ, подготовленной на инженерно– топографическом плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемыхзданий,сооруженийикоммуникаций;временныхплощадокдля складированиягрунтовипроведенияихрекультивации;временныхсооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-

кустарниковойитравянистойрастительности;зонамиотстоятранспорта;местами установки ограждений, оформленном в соответствии с требованиями Свода правил СП47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97

«Инженерно-геодезические изыскания для строительства. На инженерно- топографическомпланедолжныбытьнанесенысуществующиеипроектируемые инженерные подземные коммуникации (сооружения).

Схема производства работ согласовывается с организациями, эксплуатирующимиинженерныекоммуникации,подтверждающаяотсутствие пересечений с иными инженерными коммуникациями в границах территории проведения земляных работ.

Кзаявлениюнаполучениеразрешения(ордера)напроведениеземляных работ прилагаются документы, указанные в пункте 12 настоящего порядка.

Разрешение(ордер)напроведениеподземныхработоформляетсяпоформе согласно приложению №1 к Правилам и выдается в течение3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления на срок определенный в разрешении.

## Порядоквосстановлениянарушенногоблагоустройства после проведения земляных работ

1. После проведения земляных работ производится комплексное восстановлениенарушенногоблагоустройства.Обязанностиповосстановлению нарушенного благоустройства возлагаются на производителя работ.
2. Восстановление благоустройства на объектах большой протяженностью (длинаучастков длягазопровода,водопровода,канализацииитеплотрасс -более 200погонныхметров;телефонного,электрическогокабеля -более 500погонных метров) после выполнения земляных работ производится участками, независимо от окончания работ на объекте в целом.
3. Производительработобязанобеспечитьполнуюсохранностьбордюрного камня, тротуарной плитки, элементов благоустройства (ограждений, решеток, малых архитектурных форм, и т.д.).

Вслучаенедостачиматериаловдлявосстановленияблагоустройства поставкаиработыпоихустановкеосуществляетсязасчеторганизации,не обеспечившей сохранность.

1. По окончании прокладки инженерных сооружений и коммуникаций, но до засыпки котлованов и траншей производитель работ обязан вызвать на место работпредставителяорганизации,выдавшейтехническиеусловия(задание),для контроля правильности исполнительной съемки в целях точного определения положения сетей в вертикальном и горизонтальном отношении.

Засыпкакотловановитраншейбезвыполненияисполнительнойсъемки запрещается.

1. Напроезжейчастиулицитротуарах,имеющихусовершенствованное дорожное покрытие, траншеи и котлованы разрабатываются в креплениях, исключающих обвал и подмыв боковых стенок.

Передначаломработповосстановлениюнарушенногоблагоустройствана проезжей части улиц итротуарах производитель работ должен согласовать с организацией,обслуживающейпроезжуючастьулицитротуары,возможность выполнения последующих работ по устройству дорожных одежд и восстановления асфальтобетонного покрытия.

Обратная засыпка траншей и котлованов производится песком с последующимуплотнением.Недопускаетсязасыпкатраншейикотловановна проезжей части и тротуарах грунтом с включениями строительного мусора, сколом асфальта.

1. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей частиулицитротуарахвыполняютсявприсутствиипредставителейорганизаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуары, организаций, эксплуатирующихподземныесооружения,атакжеавторскогонадзорапроектных организаций с оформлением актов на скрытые работы.

При невыполнении этих условий представители организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации, могут потребовать вскрытия траншеидляопределенияисправностиподземныхсооружений,апредставители организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров,- проведения лабораторных испытаний с целью проверки качества работ по уплотнению оснований дорожной одежды.

1. При проведении земляных работ в зимний период (с1 ноября текущего годапо15апреляследующегокалендарногогода)восстановлениеасфальтового покрытия и нарушенного благоустройства производится:
2. надорожныхпокрытияхулицсдвижениемобщественноготранспорта путем засыпки места раскопок талым песком с послойным уплотнением и устройством щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия;
3. на второстепенных улицах, тротуарах и придомовых территориях путем устройстващебеночногооснованиядоуровнясуществующегоасфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия.
4. Содержание мест раскопок на улицах и тротуарах до полного восстановленияасфальтовогопокрытияиэлементовблагоустройствавозлагается на производителя работ.

Производитель работ обеспечивает постоянное содержание дороги в зоне работвнормальномпроезжемсостояниидовосстановленияасфальтобетонного покрытияспоследующейсдачейадминистрациимуниципальногообразования.

Работыповосстановлениюоснованияидорожногопокрытияпроезжейчасти необходимо начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована и заканчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение пяти суток, в других местах - в пределах десяти суток. В зимний период (с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года) восстановление асфальтового

покрытияинарушенногоблагоустройствапроизводитсявсоответствиис требованиями настоящей статьи.

Тротуарыидорожноепокрытиепослевскрытияследуетпривестив состояние, равноценное первоначальному (до проведения работ).

1. Восстановлениетротуаровиасфальтобетонногопокрытиядорогпосле строительства, прокладки и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций необходимо производить в два этапа:
2. 1-й этап -асфальтированиепослеокончанияработоднимслоем асфальтобетона над траншеей;
3. 2-йэтап-покрытиевторымслоемасфальтаповсейширинетротуараи проезжей части.

Восстановлениедорожныхпокрытий,тротуаровпослеремонтаинженерных сооружений и коммуникаций необходимо производить в соответствии с требованиями, указанными в согласованиях организаций, эксплуатирующих существующие дорожные покрытия, тротуары.

1. Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, тротуаров,газоновидругихэлементовблагоустройствадолжнапроизводитьсяв срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ.
2. Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, появившиеся на месте после производства земляных работ и восстановления нарушенногоблагоустройствавтечение2лет,устраняютсяорганизациями, производившими земляные работы, в течение трех суток.
3. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части автомобильныхдорог,тротуаров,появившиесяврезультатепроведенияземляных работ, устраняются организациями, получившими разрешение (ордер) на производство земляных работ, в трехдневный срок в течение действия гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия, но не менее3 лет после проведения земляных работ.
4. Эксплуатация инженерных коммуникаций и сооружений допускается толькопослевосстановлениядорожныхпокрытийиэлементовблагоустройства. Данное правило не распространяется на случаи проведения земляных работ при ликвидации аварий инженерных сооружений и коммуникаций.

Приложение1

кПравилампроведения земляных работ

ЗАЯВЛЕНИЕ

овыдачеразрешения(ордера)направопроизводстваземляныхработ на территории муниципального образования « »

В Администрацию муниципального образования «Торковичское сельское поселение»

(наименованиеорганизации,фамилия,имя,отчество физического лица)

Адрес:

Телефон:

ИНН:

Прошу выдать разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Торковичское сельское поселение»

(видработ)

Местопроведенияработ:

Вид вскрываемого покрытия: Сведение об ответственном за производство земляных работ:

Ф.И.О.:

Должность: Паспортные данные: Серия № выдан Номер телефона:

Номеридатаприказаоназначенииответственноголица:

Срокпроизводстваземляныхработ:

Полноевосстановлениедорожногопокрытияиобъектовблагоустройства будет произведено в срок до: Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчеркнуть)

ограничениедвиженияпешеходовилиавтотранспорта.

Производствоработпредполагает/непредполагает(нужноеподчеркнуть) свод зеленых насаждений.

Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами,ограждением,механизмами,рабочейсилойифинансированием.

Припроизводствеработгарантируембезопасноеибеспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов.

Обязуемсявосстановитьблагоустройствонаместепроведенияработ.

Подтверждаюсогласиенаобработкуперсональныхданныхвсоответствиис требованиями Федерального закона от27.07.2006N 152-ФЗ "О персональных данных".

Результатпредоставлениямуниципальнойуслугиполучу(нужное отметить):

┌─┐

└─┘ лично в Администрации ;

┌─┐

└─┘почтовымотправлением.

Прилагаю:

1. копиясвидетельстваопостановкенаучетвналоговойинспекции,(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
2. рабочий проект рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к ним, и (или) сводный план сетей, согласованный (-ые) в установленномпорядкесзаинтересованными,контролирующимиорганизациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ;
3. календарныйграфикпроизводстваземляныхработ,предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения, (при выполнении нескольких видов работ);
4. приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение требованийблагоустройстваиозеленениямуниципальногообразованияпри производстве земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
5. документ,подтверждающийполномочияпредставителязаявителя(в случае если интересы заявителя представляет его представитель);
6. согласование со службами муниципального образования"Торковичское сельское поселение» на территории которого планируется производство земляных работ;
7. гарантийныеобязательстваобобеспечениисохранностибортовогокамня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства, а также полного восстановления благоустройства территории.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| " " 20 г. |   |   |
| датаподачизаявления | подписьзаявителя | Ф.И.О.заявителя |

Приложение2

кПравилампроведения земляных работ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Торковичское сельское поселение(для юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

В Администрацию муниципального образования « » от

(наименованиеорганизации,фамилия,имя, отчество физического лица)

Адрес:

Телефон:

ИНН:

Прошупродлитьразрешение(ордер)направопроизводстваземляныхработ на территории муниципального образования« » от"" 20г. № .

Срокпроизводстваземляныхработ:

(указатьсрок)

Срок восстановления нарушенного благоустройства:

(указатьсрок)

Причина продления сроков производства земляных работ и/или восстановленияблагоустройства:

Подтверждаюсогласиенаобработкуперсональныхданныхвсоответствиис требованиямиФедерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Результатпредоставлениямуниципальнойуслугиполучу(нужное отметить):

┌─┐

└─┘ лично в Администрации ;

┌─┐

└─┘почтовымотправлением. Прилагаю:

Оригинал разрешения (ордера) от " " 20 г. № . " " 20 г.

датаподачизаявления подписьзаявителя Ф.И.О.заявителя

Приложение3

кПравилампроведения земляных работ

ЗАЯВЛЕНИЕ

озакрытии(исполнении)разрешения(ордера)направопроизводстваземляных работ на территории муниципального образования « » (для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

В Администрацию муниципального образования « » от

(наименованиеорганизации,фамилия,имя,отчество физического лица)

Адрес:

Телефон:

Прошузакрытьразрешение(ордер)направопроизводстваземляныхработ на территории муниципальногообразования " " от

" " 20 г. № .

Благоустройство,нарушенноевпроцессепроизводстваземляныхработ, выполнено в полном объеме.

Прилагаю:

1. Оригиналразрешения(ордера)от" " 20 г. № .
2. Актсдачи-приемкивыполненныхработпоблагоустройствутерриториипосле производства земляных работ на территории муниципального образования

" "от" " 20 г. № .

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиямиФедеральногозаконаот27.07.2006№152-ФЗ"Оперсональных данных".

Результатпредоставлениямуниципальной услугиполучу (нужноеотметить):

┌─┐

└─┘ лично в Администрации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| " " 20 г. |   |   |
| датаподачизаявления | подписьзаявителя | Ф.И.О.заявителя |

Приложение4

кПравилампроведения земляных работ

Формаразрешениянаосуществлениеземляныхработ

РАЗРЕШЕНИЕ(ОРДЕР)

№ Дата

(наименованиеуполномоченногоорганаместногосамоуправления)

Наименованиезаявителя(заказчика):

 .

Адреспроизводстваземляныхработ:

 .

Наименованиеработ: .

Видиобъемвскрываемогопокрытия(вид/объемвм3иликв.м):

Периодпроизводстваземляныхработ:с по .

Наименованиеподряднойорганизации,осуществляющейземляныеработы:

Сведенияодолжностныхлицах,ответственныхзапроизводствоземляныхработ:

Наименованиеподряднойорганизации,выполняющейработыповосстановлению благоустройства:

Отметкаопродлении Особые отметки

 .

Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника Сведенияосертификате электронной подписи

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВАЗЕМЛЯНЫХРАБОТ

Функциональноеназначениеобъекта:

Адрес объекта:

(адреспроведенияземляныхработ,

кадастровыйномерземельногоучастка)

№ п/п Наименование работ Датаначаларабот(день/месяц/год)Дата окончания работ (день/месяц/год)

Исполнительработ

(должность,подпись,расшифровкаподписи)

М.П.

((приналичии)" " 20 г.

Заказчик

(приналичии)

(должность,подпись,расшифровкаподписи)

М.П.

(приналичии)" " 20 г.